**Veaudio(威格）DSP V6软件安装说明**

该软件为绿色软件，无须安装。（此说明适用威格全系列DSP）

**第一步**：连接电脑前请安装CH341SER2015驱动1563949995(1)（双击CH341SER2015-点击安装-安装完成）

**第二步**：点击Veaudio V6图标1563950025(1)弹出界面后点击左上连接就可以调音了。（如出现杀毒软件阻拦请点击允许）

**注 意**：如打开软件出现错误或调音界面内容没能完整显示，请先安装dotnetfx45\_full\_4.5.2运行库（支持WIN7 WIN8 WIN10）XP请安装dotNetFx40\_Full\_x86\_x64安装完后即可打开。（安装完成请重启电脑）

自动调音需注意：1.MIC放大器信号线先不要接到DSP（FL音频输入端）上，

2.请先打开调音软件点击左上角-测试-打开自动测试界面

3.插上MIC放大器信号线到DSP（音频输入FL）上再进行测试

如电脑使用过Veaudio威格其他型号DSP，可以直接点击V6使用